天津艺术职业学院实践中心LED教学培训屏

询价通知书

天津艺术职业学院实践中心LED教学培训屏项目采用询价方式进行采购，欢迎符合国家标准和质量要求并有供货能力的服务商踊跃报价。

一、采购需求

采购预算：7万

（一）技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 视屏控制器 | 1. 支持 U 盘播放  2. 任意通道无缝切换  3. 支持音频同步输出  4. 信号侦测功能  5.一键黑屏或一键冻结  6.最大输出分辨率 1920\*1080@60Hz  7. 5 通道数模视频输入  （1HDMI、1DVI、1VGA、1AV、1USB）  8. 2 DVI 视频输出  9. 按键锁功能  10. 10 组模版预设、保存和调用  11. 快捷的旋钮调整设置 | 台 | 1 |
| 2 | 内置发送卡 | 1.42 平方控制支持， DVI 视频信号输入；  2.输入分辨率：最大 1920×1200 点，支持分辨率任意设置；  3. 单卡最大带载面积：131 万点，最宽或最高可达 2560 点；  4.2 个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接；  5.双 USB 接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步；  6.支持低亮高灰；  7.采用 PCI-E 1X 接口，通用性更强； | 张 | 2 |
| 3 | 智能配电柜 | 1.40 千瓦具备手动控制设备供电的开启和关闭；  2.多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式；  3.具备上电保护功能，具有防雷、过流、短路等保护；  标配检修多功能插座及检修照明开关  4.具有电源状态指示、运行状态指示及风机\空调独立控制开关及指示；  5.内部线材均采用 6 平方国标纯铜导线  不小于700mm\*460mm\*200mm | 台 | 1 |
| 4 | 导播软件 | 1.AVI、mp4、mov、wma 格式  2.支持 PPT 播放  3.组合列表循环播放  4.电脑远程捕获  5.支持 HDMI、HD-SDI、SDI、分量、S-视频 | 套 | 1 |
| 5 | 模组磁铁 | 定制产品：规格M3 ，用磁铁把单元板模组平整的吸附在方口框架上 | 项 | 1 |

（二）服务要求：供应商须提供所投产品2年的免费上门保修，售后服务7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

（三）交货要求：

1.交货期：签订合同之日起15个工作日内安装调试完成并投入使用（特殊情况以合同为准）。

2.交货地点：天津艺术职业学院南开校区，具体地点由采购人指定（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式：

自合同签订之日起15个工作日内支付合同总额的50%；货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题起15个工作日内支付合同总额的50%（最终以双方签订合同为准）。

二、供应商资格要求及提供材料

1.供应商应具有独立承担民事责任的能力，有效期内的营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书。同时提供复印件加盖公章。

2.供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供经会计师事务所审计的2022年度财务报告或2023年度银行出具的资信证明或企业财务证明并加盖单位公章。

3.供应商应有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供2023年度至少1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明并加盖单位公章。

4.供应商提供提交报价文件截止日前三年无违法违纪的承诺并加盖单位公章。

5.供应商提供授权委托书，包括代理人的姓名、身份证号、联系方式、授权事项、法定代表人签字并加盖单位公章。

三、提供报价的要求

1.供应商报价单应包含产品细项、规格、质量要求、数量、单价、总价等内容。

2.报价中要对优惠价格及折扣进行说明。

3.报价材料加盖单位公章后扫描成电子版。

四、报价时间及方式

1.自接收询价通知书起至2023年10月11日17：00止。

2.请将报价及相关材料扫描成电子版PDF或JPG格式通过邮件方式发送至指定邮箱。

五、供应商比选方式

报名截止后，学院将举行小型项目校内比价会议，对参加报名的供应商进行比选。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

六、联系方式

联 系 人：李老师

联系电话：13821276700

邮箱地址：5418569@qq.com

2023年10月7日